pr1:=Input("HIGH-LOW-PERIOT",1,500,5);

a1:=If(ValueWhen(1,If(CLOSE>Ref(Mov(H,PR1,E),-1),1,If(CLOSE<Ref(Mov(L,PR1,E),-1),-1,0))

<>0,If(CLOSE>Ref(Mov(H,PR1,E),-1),1,If(CLOSE<Ref(Mov(L,PR1,E),-1),-1,0))) =-1,Ref(H,-1),Ref(L,-1));

A2:= SAR(0.0618 ,0.618000) ;

A3:=(LLV(L,PR1)+HHV(H,PR1))/2;

A4:=ValueWhen(1,C>A1 AND C>(H+L)/2 AND C>A2 ,Ref(A3,-1));

A4