stop:=Input("ARALIK",1,30,5);per:=Input("HO period",1,100,22);

AET:=Mov(W,per,e); a2:=AET-ATR(stop); a3:=AET+ATR(stop);

b1:=If(AET<PREV,a2,if(a2>PREV,a2,PREV)); b2:=If(AET>PREV,a3,if(a3<PREV,a3,PREV));

k1:=Cross(AET,Ref(b2,-1)); k2:=Cross(Ref(b1,-1),AET);

s1:=BarsSince(k1) < BarsSince(k2);

s2:=If(s1=-1,b1,b2);

AET;s2